[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Projekt remontu instalacji wentylacji basenu i sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 72 w Poznaniu  
ab=60-161 Poznań, ul. Izaaka Newtona 2  
ni=Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika
ai=60-161 Poznań, ul. Izaaka Newtona 2
br=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
dt=10.2024	0
cpv=45330000-9	INSTALACJE SANITARNE
cpv=45331210-1	Instalacja wentylacji mechanicznej
cpv=45214200-2	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
pcn=3/2024

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2451310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 35,00zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD III kw 2024r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD III kw 2024r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: wywóz materiałów z demontaży na wysypisko na odległość 15 km wraz z opłatą wysypiskową1310- roboty ziemne: nie dotyczy 1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji sanitarnych dla zadania: Projekt remontu instalacji wentylacji basenu i sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 72 w Poznaniu, 60-161 Poznań, ul. Izaaka Newtona 2   13101310W skład instalacji wchodzą następujące elementy:13101310- instalacja wentylacji mechanicznej

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1258]
ty=M
na=Agregat skraplający Qch=65kW	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 837]
ty=M
na=Blachy alum.walc.na zimno,grub.1,1-1,8  mm	0
id=1210001	1
jm=kg	033
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4696

[RMS ZEST 829]
ty=M
na=Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	0
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=485.805

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu basenowym N1W1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Czynnik chłodniczy	0
id=	3
jm=dm3	066
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1252]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Klej do izlolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4854

[RMS ZEST 1262]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna 500x500	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1259]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna 700x100	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.26

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22,23 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.92

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 34,92 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.82

[RMS ZEST 836]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne/spiro malowane proszkowo wewnątrz i na zewnątrz	0
id=6505805	1
jm=m2	050
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=117.8744

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej w płaszczu ALU  40 mm	0
id=6701503	2
jm=m2	050
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=327.8164

[RMS ZEST 1226]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej w płaszczu ALU  80 mm	0
id=6701506	2
jm=m2	050
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8219

[RMS ZEST 1233]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1265]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1238]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1237]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 528]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	0
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=2.0446

[RMS ZEST 1269]
ty=M
na=Osuszacz powietrza o wydajności 1000m3/h 1,5kW	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1257]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr. 13 mm d=34,92	0
id=6750137	1
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=Otuliny kauczukowa gr. 13 mm d=15,88	0
id=6750137	1
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Otuliny kauczukowa gr. 13 mm d=22,23	0
id=6750137	1
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=Otuliny kauczukowa gr. 13 mm d=9,52	0
id=6750137	1
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000	0
id=6580906	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.7274

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.4000-6000	0
id=6580907	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 802]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1800-2600	0
id=6580905	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.06

[RMS ZEST 1264]
ty=M
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 950x1000	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=Prostokątny króciec elastyczny 950x1550	0
id=6580499	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6580420

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x500	0
id=6510699	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne/spiro malowane proszkowo wewnątrz i na zewnątrz	0
id=6505605	1
jm=m2	050
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=315.735

[RMS ZEST 500]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=3.0066

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=1370.892

[RMS ZEST 1073]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1089]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1078]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1234]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 15,88mm	0
id=5300062	0
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 22,23mm	0
id=5300101	0
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 34,92mm	0
id=5300163	0
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.18

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 9,52mm	0
id=5300032	0
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 485]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=44.7008

[RMS ZEST 588]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=1.47

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=Szpilki oc.samoprzyl.z klips.i kaptur.25mm	0
id=6764121	2
jm=kpl	090
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3050.6525

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12	0
id=6801705	1
jm=kg	033
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=126.585

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.88

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50 mm	0
id=6582803	2
jm=m	040
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=736.2342

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny 950x1500/L1500	0
id=6525299	1
jm=szt.	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.10mm	0
id=6601563	2
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.12

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.15mm	0
id=6601565	2
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.34

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.22mm	0
id=6601567	2
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.35mm	0
id=6601569	2
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=Urządzenie grzewczo wentylacyjne rooftop	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.1000-2500mm	0
id=6582610	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.4

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.2500-4500mm	0
id=6582620	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140.8336

[RMS ZEST 1231]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.4500-7200mm	0
id=6582630	1
jm=szt	020
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Wkręty do metalu, z łbem stożk.pł. M 5	0
id=6805201	2
jm=kg	033
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1206

[RMS ZEST 591]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t  (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1730190178
cw=0	PLN
il=3.16

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=6671
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=6674
pd=						0
na=Demontaż istniejących elementów wentylacji mechanicznej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Linia N1
wa=0
kn=0	0	0
id=3155
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3156
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=314.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=314.7	1	314,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=285.5116

[RMS 668]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=236.025

[RMS 669]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=88.116

[RMS 670]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=40.911

[RMS 671]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=100.704

[RMS 672]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=78.675

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=25.176

[POZYCJA]
id=3165
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym, okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=290.103
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290.103	1	263,73*1,1						

[RMS 1]
nz=0.236	0	0,236
np=1
wa=0
wb=0
il=68.4643

[RMS 682]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=327.8164
nan=1

[RMS 674]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=565.7009

[RMS 681]
nz=8.08	0	8,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2344.0322

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.019	0	0,019
np=1
wa=0
wb=0
il=5.512

[POZYCJA]
id=6448
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=37.917
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.917	1	34,47*1,1						

[RMS 1]
nz=0.236	0	0,236
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9484

[RMS 1226]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=42.8462
nan=1

[RMS 674]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=73.9382

[RMS 681]
nz=8.08	0	8,08
np=1
wa=0
wb=0
il=306.3694

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.019	0	0,019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7204

[POZYCJA]
id=6455
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-01	2-16	0603-01		1
mpn=_1211
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=41.709
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=41.709	1	#p4*1,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=150.1524

[RMS 829]
nz=5.05	0	5,05
np=1
wa=0
wb=0
il=210.6305

[RMS 526]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8342

[RMS 500]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2513

[RMS 528]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8342

[POZYCJA]
id=6461
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna 700x100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	13+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.46	0	1,46
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5202

[RMS 1259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 718]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 526]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=6468
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0209-07	2-17	0209-07		1
mpn=_1211
na=Prostokątny króciec elastyczny 950x1550
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 1260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 671]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 672]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=6475
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy prostokątny 950x1500/L1500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=10.5	0	10,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0275

[RMS 1261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1230]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1231]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 672]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 591]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[ELEMENT 2]
na=Linia W1
wa=0
kn=0	0	0
id=6485
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=6486
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=73.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=73.3	1	73,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=66.5014

[RMS 668]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=54.975

[RMS 669]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=20.524

[RMS 670]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.529

[RMS 671]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=23.456

[RMS 672]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.325

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.864

[POZYCJA]
id=6502
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=49.536
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=49.536	1	41,28*1,2						

[RMS 1]
nz=0.236	0	0,236
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6905

[RMS 1226]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=55.9757
nan=1

[RMS 674]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=96.5952

[RMS 681]
nz=8.08	0	8,08
np=1
wa=0
wb=0
il=400.2509

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.019	0	0,019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9412

[POZYCJA]
id=6509
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-01	2-16	0603-01		1
mpn=_1211
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=54.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=54.49	1	#p10*1,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=196.164

[RMS 829]
nz=5.05	0	5,05
np=1
wa=0
wb=0
il=275.1745

[RMS 526]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0898

[RMS 500]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6347

[RMS 528]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0898

[POZYCJA]
id=6515
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna 500x500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5118

[RMS 1262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 718]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 526]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=6522
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0209-07	2-17	0209-07		1
mpn=_1211
na=Prostokątny króciec elastyczny 950x1550
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 1260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 671]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 672]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=6545
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-02	2-17	0134-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1994

[RMS 1263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 802]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 718]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 672]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=6529
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy prostokątny 950x1500/L1500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=10.5	0	10,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0275

[RMS 1261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1230]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1231]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 672]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 591]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[ELEMENT 2]
na=Linia W1'
wa=0
kn=0	0	0
id=6554
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=6555
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=32.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.98	1	32,98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9211

[RMS 668]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=24.735

[RMS 669]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2344

[RMS 670]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2874

[RMS 671]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5536

[RMS 672]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.245

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6384

[POZYCJA]
id=6584
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna 500x500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5118

[RMS 1262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 718]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 526]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=6591
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0209-07	2-17	0209-07		1
mpn=_1211
na=Prostokątny króciec elastyczny 950x1550
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 1260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 671]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 672]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=6598
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 950x1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.85	0	4,85
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6318

[RMS 1264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[ELEMENT 2]
na=Centrala wentylacyjna. Rooftopy. Osuszacz powietrza
wa=0
kn=0	0	0
id=4145
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=4146
pd=						0
na=Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p21						

[POZYCJA]
id=4147
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu basenowym N1W1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=41.05	0	41,05
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2028

[RMS 1247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 588]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 591]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=4153
pd=						0
na=Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p21						

[POZYCJA]
id=6675
pd=						0
na=Podłączenie centrali do istniejącej instalacji ciepła technologicznego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p21						

[POZYCJA]
id=6676
pd=						0
na=Zabezpieczenie istniejącej instalacji ciepła technologicznego prowadzonej na dachu kablem grzewczym
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6677
pd=						0
na=Wymiana istniejącego węzła pompowo-mieszajacego centrali wentylacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6631
pd=						0
na=Konstrukcja wsporcza do rooftopów
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p27						

[POZYCJA]
id=6632
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenie grzewczo wentylacyjne rooftop
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=41.05	0	41,05
np=1
wa=0
wb=0
il=78.4055

[RMS 1248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 588]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 591]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=6638
pd=						0
na=Okablowanie i uruchomienie rooftopów
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p27						

[POZYCJA]
id=6678
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-01	2-17	0320-01		1
mpn=_1211
na=Osuszacz powietrza o wydajności 1000m3/h 1,5kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.54	0	3,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3807

[RMS 1269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=Agregaty skraplające dla rooftopów
wa=0
kn=0	0	0
id=4165
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=4166
pd=						0
na=Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplającego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p31						

[POZYCJA]
id=4167
pd=						0
na=Agregat skraplający Qch=65kW
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-01	4	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.534	0	0,534
np=1
wa=0
wb=0
il=6.408

[RMS 595]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48
nan=1

[RMS 836]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 596]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=12.12

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.626	0	0,626
np=1
wa=0
wb=0
il=3.756

[RMS 600]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24
nan=1

[RMS 601]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=4.26

[RMS 602]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-05	4	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.721	0	0,721
np=1
wa=0
wb=0
il=8.652

[RMS 606]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48
nan=1

[RMS 607]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 582]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6645
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-07	4	0405-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.915	0	0,915
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 1249]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18
nan=1

[RMS 1250]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 1251]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4182
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
mpn=_1211
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p32						

[RMS 1]
nz=0.1739	0	0,1739
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0868

[RMS 612]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 256]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1524

[RMS 247]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8856

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[POZYCJA]
id=4189
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
mpn=_1211
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p33						

[RMS 1]
nz=0.1739	0	0,1739
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0434

[RMS 614]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 256]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0762

[RMS 247]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4428

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[POZYCJA]
id=6651
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
mpn=_1211
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=22,23
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.1739	0	0,1739
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0868

[RMS 616]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 256]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1524

[RMS 247]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8856

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[POZYCJA]
id=6658
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-07	0-34	0104-07		1
mpn=_1211
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=34,92
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p35						

[RMS 1]
nz=0.1932	0	0,1932
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1592

[RMS 1257]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 256]
nz=0.0174	0	0,0174
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1044

[RMS 247]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.666

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00305	0	0,00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0183

[POZYCJA]
id=4196
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0604-02	2-16	0604-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6.029
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.029	1	12*3,14*0,16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1455

[RMS 837]
nz=2.4	0	2,4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4696

[RMS 526]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1206

[RMS 500]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1206

[RMS 528]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1206

[POZYCJA]
id=4202
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=34.8	0	34,8
np=1
wa=0
wb=0
il=66.468

[POZYCJA]
id=4204
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=22.2	0	22,2
np=1
wa=0
wb=0
il=42.402

[RMS 618]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=4207
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=40.8	0	40,8
np=1
wa=0
wb=0
il=77.928

[ELEMENT 2]
na=Prace uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=4213
nu=1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=4214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
mpn=1211
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.28	1	2,28						

[RMS 1]
nz=42.12	0	42,12
np=1
wa=0
wb=0
il=96.0336

[POZYCJA]
id=4216
pd=						0
na=Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
b1d032776986ac7e814dda341daec264