Inwentaryzacja rozdzielnic



Rozdzielnica główna

Rozdzielnica podtynkowa, brak możliwości rozbudowy, dodatkowe aparaty zainstalować w dodatkowej obudowie zainstalowanej obok rozdzielnicy głównej. Stan techniczny dobry.




Rozdzielnica RA1 (parter)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.



Rozdzielnica RB1 (piwnica)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.



Rozdzielnica RC (parter)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.

