|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA  PROJEKTU: | Obraz zawierający tekst  Opis wygenerowany automatycznie | **KFG sp. z o.o. sp. k.**  Biuro Projektów Drogowych    ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań  biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJACY/  INWESTOR: |  | **Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.**  Plac Wiosny Ludów 2  61-831 Poznań |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji: | **„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO RADOJEWO”**  **Chodnik i dojście do przystanku na ul. Jaśkowiaka** |
| Opracowanie: | **KOSZTORYS OFERTOWY** |
| Adres inwestycji: | Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań,  ul. Jaśkowiaka, ul. Radojewo, |
| Kategoria obiektu | **IV, XXV, XXVI** |
| Branża: | **ZIELEŃ** |

Załącznik do strony tytułowej  
Zespół autorski

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Stanowisko** | **Branża** | **Nr uprawnień** | **Podpis** |
| Przemysław Turniak | Projektant Główny | zieleń |  |  |
| Data opracowania: 30.05.2023 | | | | |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**NAZWA INWESTYCJI** „Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radajewo. – Chodnik i dojście do przystanku na ul. Jaśkowiaka

**KODY WG CPV**

**77310000-6** Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni

**SPIS DZIAŁÓW**

Branża zieleń

1. Zieleń.

**ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

**I.** Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389).

- robocizna (R): 29,35 zł/r-g,

- materiały (M): średnie ceny materiałów opublikowane w w/w opracowaniu,

- sprzęt (S): średnie ceny pracy sprzętu opublikowane w w/w opracowaniu,

- koszty pośrednie (Kp): 67% (R i S),

- zysk (Z): 10,8% (R, S, Kp),

- podatek VAT: 8%.

**III.** Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu

**IV.** Przyjęte odległości transportu - 14 km - oferent winien zastosować własny współczynnik zgodny ze stanem rzeczywistym lub kalkulacją własną.

Wartość kosztorysowa netto: ………………………………………………………………………………………………………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

**KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

* 1. opis techniczny
     1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa chodnika i przystanku autobusowego

* + 1. Usytuowanie inwestycji

1. Skrzyżowanie ulic Jaśkowiaka i Radajewo w Poznaniu
   1. Charakterystyka inwestycji

Projekt przewiduje wykonanie następujących prac:

* - rozłożenie ziemi urodzajnej,
* - wykonanie nasadzeń zamiennych z drzew

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa zadania:** | | ***Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Rodajewo - Chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka*** | | |  |  |
| **POZ.** | **Podstawa** | | ***(BRANŻA ZIELEŃ)*** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Kod CPV** | **Nr. STWiORB** | **Element scalony - rodzaj robót  Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | 7 | 8 |
| **1** | 77310000-6 | D.09.01.01 | **ZIELEŃ** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Mechaniczne odspojenie i utylizacja gruntu warstwa 30 cm 255\*0,3=76,5 | m3 | 76,5 |  |  |
| 1.2 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Ręczne odspojenie i utylizacja gruntu warstwa 15 cm 52\*0,15=7,8 | m3 | 7,8 |  |  |
| 1.3 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwa grubości 30 cm 255\*0,3=76,5 | m3 | 76,5 |  |  |
| 1.4 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwa grubości 15 cm 52\*0,15=7,8 | m3 | 7,8 |  |  |
| 1.5 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Wykonanie nasadzeń z drzew form piennych. Obwód pnia 14 cm , balot , drzewo 3 krotnie szkółkowane , gatunek I. Drzewa gatunki krajowe zgodnie z treścią decyzji DS.-II.7120.1.366.2022 . Wraz z pielęgnacją w okresie 3 lat | szt. | 13 |  |  |
| 1.6 | 77310000-6 | D.09.01.01 | Założenie trawników , wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża . Wraz z pielęgnacją gwarancyjną. | m2 | 307,00 |  |  |
|  |  |  | Razem dział: ZIELEŃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM NETTO** |  |  |
|  |  |  |  |  | **PODATEK VAT 8%** |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM BRUTTO** |  |  |